Gewerbekühlschrank

Außenmaße:
Breite:	890 mm
Tiefe:	740 mm
Höhe:	1990 mm

Innenmaße:
Breite:	810 mm
Tiefe:	561 mm
Höhe:	1556 mm

Bruttoinhalt:	741 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +10 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	115 g
Anschlusswert:	410 W / 230 V
Energieverbrauch:	2,7 kWh / 24h

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
innen glattes, weiß lackiertes Stahlblech
beleuchtetes Werbe-Display
2 Schiebeglastüren (SD) mit Rückholfeder
vertikale, jeweils außen angeordnete LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
Energiesparisolierung, 45 mm
mechanische Steuerung, stufenlos einstellbare Temperatur, Innenthermometer
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
robuster Innenbehälter ohne Kompressorstufe, weiß lackiert
serienmäßig mit 5 Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 794 x 470
4 justierbare Stellfüße und Rollen

Hersteller:	NordCap
Typ:	KU 890 G-SD