Kühltisch KT 1470-B SUPER
Datenstand: 18.04.2026 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4792601470 

- zum Einsatz in Cocktailbars, Restaurants, Hotels sowie im professionellen Catering
- zur Kühlung und Präsentation von Flaschen
- unter- und einbaufähig (durch Frontbelüftung- und Frontentlüftung)
- Arbeitsfläche, CNS, Aufkantung hinten
- 2 x Glas-Drehtür, Doppelverglasung, Frontrahmen mit Heizung, ergonomische Griffleiste (je Tür), Türanschlag rechts | links
- 6 x Flaschenrost, ausziehbar
- LED-Innenbeleuchtung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken, in Hygieneausführung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Touch-Bedienfeld, mit Schutzklasse IP65, Temperaturregelung
- automatische Abtauung (Heißgas)
- Maschinenfach rechts, aufklappbare Frontblende
- Verdampfer, mit Umluft 
 
Hinweis:
KT 1470-B SUPER kombinierbar mit KU 501-B SUPER. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1475
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	1187

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	787
Nettoinhalt (l):	440 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	130
Anschlusswert (Elektro):	0,82 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-8 bis 0 °C 
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, galvanisiert, schwarz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	200