COOL-LINE-Auftischkühlvitrine

Außenmaße:
Breite:	425 mm
Tiefe:	379 mm
Höhe:	880 mm

Innenmaße:
Breite:	400 mm
Tiefe:	370 mm
Höhe:	525 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	780 mm
Bruttoinhalt:	72 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	+1 bis +10 °C
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	40 g
Anschlusswert:	180 W / 230 V
Energieverbrauch:	2,5 kWh / 24h

steckerfertige Aufsatzkühlvitrine mit Umluftkühlung 
4-seitig verglast 
außen: Kunststoff, silberfarben lackiert 
innen: Kunststoff in lichtgrau 
LED-Beleuchtung unter der Decke montiert 
manuelle Thermostatsteuerung zur Temperaturregelung 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
3 verstellbare Tragroste, Nutzmaß 340 x 320 mm 
4 justierbare Stellfüße

Hersteller:	NordCap
Typ:	ATV 72