Glastürkühlschrank KU 501-B SUPER
Datenstand: 18.04.2026 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4792600501 

- zum Einsatz in Cocktailbars, Restaurants, Hotels sowie im professionellen Catering
- zur Kühlung und Präsentation von Flaschen
- Frontbelüftung
- 1 x Volltür, Doppelverglasung, Frontrahmen mit Heizung, Schloss (in der Frontblende oben), ergonomischer Griff, Türanschlag rechts
- LED-Innenbeleuchtung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken, in Hygieneausführung, Innenbehälter ohne Kompressorstufe
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Touch-Bedienfeld, mit Schutzklasse IP65, Temperaturregelung
- automatische Abtauung (Heißgas)
- Maschinenfach unten (außerhalb des Innenraums), aufklappbare Frontblende
- Verdampfer, mit Umluft 
 
Hinweis:
KU 501-B SUPER kombinierbar mit KT 1470-B SUPER. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	687
Tiefe (außen):	728
Höhe (außen):	2012

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	974
Nettoinhalt (l):	500 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	130
Anschlusswert (Elektro):	0,87 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	6,32
Energieverbrauch/ annum:	2306
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-10 bis 0 °C 
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, galvanisiert, schwarz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	129