Bain-Marie

Außenmaße:
Breite:	2281 mm
Tiefe:	750 mm
Höhe:	1549 mm

Temp.-Bereich:
:	+30 bis +90 °C
Anschlusswert:	Wasserbad 2700 W / 400 VAnschlusswert:	Halogenstrahler 4 x 300 W / 400 V

Ausgabestrecke Bain-Marie
außen CNS 1.4301
innen CNS 1.4301
Innenwanne für GN-Behälter mit einer Höhe von genau 150 mm
elektronisch höhenverstellbarer Hustenschutz
4 Wärmestrahler
LCD-Touch-Display

Hersteller:	NordCap
Typ:	TIFFANY 6 M BM

Sonderzubehör:
Tabellenrutschen-Kit 2x1130x200x10, TIFFANY 6
Tabellenrutschen-Kit 2x1340x200x10, TIFFANY 6
Tabellenrutschen-Kit 1x1130 und 1x1340x200x10, TIFFANY 6