Panorama-Kühl- / Tiefkühltruhe

Außenmaße:
Breite:	2500 mm
Tiefe:	1040 mm
Höhe:	920 mm

Innenmaße:
Tiefe:	780 mm
Höhe:	280 mm

Bruttoinhalt:	941 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	-1 bis +7 °Cbei 25 °C UT und 60 % RF:	-16 bis -18 °C
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert:	1450 W / 230 V

steckerfertige umschaltbare Kühl-/ Tiefkühlinsel mit Umluftkühlung 
außen lackiertes Stahlblech in grau (RAL 7016) und Kunststoff in weiß 
innen lackiertes Stahlblech in weiß 
elektronische Steuerung 
LED-Beleuchtung 
Panorama-Scheiben, Glasschiebedeckel 
automatische Abtauung mittels Heißgas 
4 Stellfüße (optional mit 4 Rollen ab Werk gegen Aufpreis erhältlich)

Hersteller:	NordCap
Typ:	YALOS TB/TN 250

Sonderzubehör:
Satz Bodengitter für YALOS 250
Trenngitter, 4 Bereiche für YALOS 250
Trenngitter, einzeln für YALOS
Trenngitter, 18 Bereiche für YALOS 250
Trenngitter, 39 Bereiche für YALOS 250
Rollensatz für YALOS