COOL-LINE Impuls-Kühlinsel

Außenmaße:
Breite:	1290 mm
Tiefe:	960 mm
Höhe:	940 mm

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+2 bis +6 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	125 g
Anschlusswert:	315 W / 230 V

steckerfertige Impuls-Kühlinsel mit Umluftkühlung
geeignet für Aufschnitt und Käse, Obst und Gemüse, Take-Away und Getränke
Auslagefläche aus Edelstahl
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
4 Rollen

Hersteller:	NordCap
Typ:	ARTEMIS 1290