Huckepack-Kühlaggregat BEST-FAM 032-NK
Datenstand: 06.12.2025 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4394010032 

- für Kühlzellen
- LED-Zellenbeleuchtung, 5 Meter Kabel
- elektronische Ventilatoren (am Verflüssiger und am Verdampfer)
- elektronische Steuerung
- LED-Display, programmierbare Software, Smart Defrost, Leckdetektor, Bluetooth-Technologie, Steuerung und Kontrolle per App möglich, kapazitive Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, Sicherheitsdruckschalter (auf der Hochdruckseite)
- automatische Abtauung (Heißgas), automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)
- hermetischer Kompressor mit thermischem Überlastungsschutz 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	671
Tiefe (außen):	975
Höhe (außen):	828

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	1,49 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 5 °C bei 32 °C UT und 55 % RF 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, Epoxidpulver-Beschichtung 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	98
Nettogewicht (kg):	81