Kühlinsel THEA TN 140 GD
Datenstand: 06.12.2025 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	453900921140 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- Plexiglas-Seitenteile
- Glasschiebedeckel
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung
- automatische Abtauung (Kompressorstop)
- Maschinenfach untergebaut, abnehmbares Gitter
- 1 x hermetischer Kompressor 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1500
Tiefe (außen):	1200
Höhe (außen):	921

Breite (innen):	1300
Tiefe (innen):	840
Höhe (innen):	220 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	445
Nettoinhalt (l):	292 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,25 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	6,12
Energieverbrauch/ annum:	2234
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, lackiert, schwarz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	200 

SONDERZUBEHÖR
Rollen, schwenkbar, mit Bremse, statt Füßen, 140