Wandkühlregal GEM-T ECO 1875 M2
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4542511875 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- Thermoglas-Seitenteile mit Kunststoffprofil, lichtgrau
- 3 x Glas-Drehtür, Isolierglas
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Innen- und Außenlackierung sind in verschiedenen RAL-Farbtöne (teilweise gegen Aufpreis) auf Anfrage erhältlich. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1935
Tiefe (außen):	845
Höhe (außen):	2000

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	0,83 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	12,35
Energieverbrauch/ annum:	5191
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	480 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenauslage
4 x Regalboden
Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 40 

SONDERZUBEHÖR
Einlegeboden, zusätzlich, für B: 937 (1x), für B: 1875 (2x)
Frontgitter für Bodenauslage, rilsaniert, verstellbar, B in mm: 1875
Kanalisierungs-Kit für LG-TWIST, ECO TWIST, GEM und GEM-T
Kit für rahmenlose Türen, für B: 1875
LED-Beleuchtung T5, Farbton: rosa, für 1 Etage, für B: 937 (1x), für B: 1875 (2x)
LED-Beleuchtung T5, Farbton: rosa, für 2 Etagen, für B: 937 (1x), für B: 1875 (2x)
LED-Beleuchtung T5, Farbton: rosa, für 3 Etagen, für B: 937 (1x), für B: 1875 (2x)
LED-Beleuchtung T5, Farbton: rosa, für 4 Etagen, für B: 937 (1x), für B: 1875 (2x)
LED-Beleuchtung T5, Farbton: weiß, für 1 Etage, für B: 937 (1x), für B: 1875 (2x)
LED-Beleuchtung T5, Farbton: weiß, für 2 Etagen, für B: 937 (1x), für B: 1875 (2x)
LED-Beleuchtung T5, Farbton: weiß, für 3 Etagen, für B: 937 (1x), für B: 1875 (2x)
LED-Beleuchtung T5, Farbton: weiß, für 4 Etagen, für B: 937 (1x), für B: 1875 (2x)
Nachtrollo, manuell, für Wandkühlregale mit B in mm: 1875
Panorama-Seitenteil links für Serie GEM-T
Panorama-Seitenteil rechts für Serie GEM-T
Schiebetüren-Kit, für B: 1875
Trenngitter für Bodenauslage, plastifiziert, T x H in mm: 600 x 200
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 937 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 937 (1x), 1875 (2x)
Warenstopper, Plexiglas, H in mm: 40, B in mm: 937, für 937 (1x), 1875 (2x)
Warenstopper, Plexiglas, H in mm: 50, B in mm: 937, für 937 (1x), 1875 (2x)
Warenstopper, Plexiglas, H in mm: 60, B in mm: 937, für 937 (1x), 1875 (2x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 937 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 937 (1x), 1875 (2x)
Warenstopper, plastifiziert, H in mm: 50, B in mm: 937, für 937 (1x), 1875 (2x)
Warenstopper, plastifiziert, H in mm: 80, B in mm: 937, für 937 (1x), 1875 (2x)
Warentrenngitter für Regalboden, Plexi, T in mm: 450
Warentrenngitter für Regalboden, rilsaniert, T in mm: 450
Zwischenseitenwand Plexi für LG-TWIST, GEM und GEM-T, H in mm: 2000