MORETTI Elektro-Tunnelofen | Bandofen serieT T65E
Datenstand: 28.02.2026 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	493100165000 

- für direktes Backen oder Backen auf EN-Blechen 600 x 400 mm
- Modulsystem, stapelbar (bis zu 3 Backkammern) 
- 1 x Edelstahl-Stützung (+250 mm)
- Backkammertür, Türanschlag links, nicht wechselbar
- Edelstahl-Transportband, Bandbreite in mm: 500, Nutzhöhe in mm: 80, Edelstahl-Gebläse
- elektronische Steuerung (vorn links)
- Digitalanzeige, 20 Programme, Adaptive-Power®, kontinuierlicher Backzyklus, Doppeldurchlauf-Funktion, Block-Funktion, Fehlerdiagnose / -meldedisplay, elektronische Bandgeschwindigkeitskontrolle, einstellbares Luftvolumen, 2 x Thermoelement, SmartBaking-App
- Economy-Energiesparfunktion, Programmspeicherplätze für eigene Programme
- Arbeitstemperatur getrennt für Ober- und Unterhitze elektronisch regelbar
- Edelstahl-Gebläse herausnehmbar, Edelstahl-Transportband abnehmbar, Frontpaneel und Transportbandeinheit zur Wartung / Reinigung entnehmbar
- Beheizung durch gepanzerte Heizelemente 
 
Hinweis:
Lieferung ohne Untergestell (siehe Sonderzubehör). Laufrichtung bedienseitig von links nach rechts vorgegeben, ab Werk wechselbar. Bitte bei Bestellung angeben. Konzeptberatung, Einweisung und Probeback-Service finden Sie unter www.nordcap.de/service/zusatzservice/. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1314
Tiefe (außen):	895
Höhe (außen):	530

Tiefe bei geöffneter Tür:	1087

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	8,90 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / Zyklus:	4,50 kWh / Betriebsstunde 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	121 

SONDERZUBEHÖR
Untergestell, für serieT T65, für bis zu 2 Backkammern, geschlossen, H in mm: 600, mit Rädern