COOL-LINE Minikühlzelle Z 2000 (R-290)
Datenstand: 03.05.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46710712001-0-M-0 

- für die Lagerung leicht verderblicher Lebensmittel, insbesondere Fleisch
- Segmentbauweise (Paneel-Rastermaß in mm: 300, Paneelbreiten in mm: 300, 600, 900, 1200), zerlegte Anlieferung
- elektronische Steuerung (DIXELL/COPELAND)
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach oben 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1100
Tiefe (außen):	1240
Höhe (außen):	2282

Breite (innen):	940
Tiefe (innen):	920
Höhe (innen):	1730 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	1496 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	75 - 85 % 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weißaluminium) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	195 

SONDERZUBEHÖR
Tragrost 850 x 865 mm, für COOL-Minikühlzelle