Glastürkühlschrank M 205
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	477800205 

- zur Kühlung und Präsentation von Getränken
- Einsatzlücke zur Installation von Tragrosten (pro Seitenwand)
- 1 x Doppelglastür, Griff, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung (oben horizontal und rechts vertikal an der Tür)
- elektronische Steuerung
- reinigungsfreundliche Elemente 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	595
Tiefe (außen):	655
Höhe (außen):	2065

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	472
Nettoinhalt (l):	451 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	85 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	1,76
Energieverbrauch/ annum:	646
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	1 bis 9 °C 
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	73
Nettogewicht (kg):	71 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, justierbar
5 x Tragrost, weiß rilsaniert